DETALII PRODUS
Закрыть

##

### SOLUȚII DE AUTOMATIZARE PENTRU PERDELE
ŞI DRAPERII

#### Versatilitate

• Potrivite pentru toate tipurile de perdele.
• Echipare posibilă pe diferite suprafeţe:
drepte, curbate sau arcuite.
• Posibilitatea de a mișca perdelele chiar și în eventualitatea unei întreruperi a alimentării.

#### Simplitate

• Ușor de instalat. Nu necesită întreținere.
• Există diferite opțiuni pentru montare:
clasică sau ascunsă sub un tavan fals.
• Deschidere unidirecţională, scenică.
• Alimentare cu baterie sau prin conectarea la o sursă convențională de alimentare de 220V.

#### Design

• Construcție ascunsă a cablului.
• Carcasă de înaltă calitate a motorului.
• Reglarea capetelor de cursă permite
păstrarea formei perfecte a perdelelor.
• Funcția "Reverse Motion" permite alinierea părţii superioare
și inferioare a perdelei atunci când partea inferioară se întinde de-a lungul podelei.

#### Confort

• Acţionarea fără efort a perdelelor şi draperiilor: deschiderea și închiderea automată a acestora.
• Viteză reglabilă (Glydea şi Irismo)
• Posibilitatea închiderii şi deschiderii automate folosind:
- Întrerupătoare de perete
- Telecomenzi radio (sisteme RTS)
- Integrarea în sisteme de casă inteligentă: Connexoon® sau TaHoma®.
- Posibilitatea de integrare în alte sisteme de control.

## TIPURI DE ECHIPAMENTE

#### DRAPERII SIMPLE

#### PERDELE ŞI DRAPERII

#### PERDELE

## Avantajele acționărilor electrice pentru perdelele Somfy

- MIȘCARE FIABILĂ, ELEGANTĂ ȘI OPERARE ULTRA SILENŢIOASĂ
- MIȘCARE UNIFORMĂ - Perdelele vor fi mai rezistente mult timp.
- FUNCŢIA TOUCH MOTION: PORNIRE AUTOMATĂ CU UN SIMPLU GEST
  - acționarea electrică pornește atunci când perdeaua este mișcată ușor cu mâna.

- POSIBILITATEA DE INTEGRARE A PERDELELOR ȘI DRAPERIILOR MOTORIZATE ÎN SISTEMUL SOMFY DE CASĂ INTELIGENTĂ
- FUNCȚIA “MY” PENTRU MEMORAREA UNEI POZIŢII PREFERATE A PERDELELOR
- POSIBILITATEA SETĂRII VITEZEI ADAPTATE NEVOILOR UTILIZATORILOR

# De ce avem nevoie de perdele motorizate?

Se pot acţiona printr-o simplă apăsare de buton, sau automat prin integrarea în sisteme de casă inteligentă, pentru a asigura intimitatea locuinţei și pentru a proteja camera de razele soarelui.
Cablurile de acţionare nu vor mai reprezenta o bătaie de cap!

## Perdelele electrice sunt un accesoriu potrivit atât pentru casă, cât și pentru spaţiile de lucru sau cele publice.

Birou
Hol
Casa
Living
Living
Dormitor
Cinema
Restaurant
Previous Next Close

## Soluţii disponibile

#### GLYDEA® ULTRA

Glydea® Ultra are unul dintre cele mai scăzute niveluri de zgomot din lume - sub 38 dB. Această valoare extrem de mică este asigurată prin absorbția zgomotului și a vibrațiilor din interiorul motorului și prin utilizarea componentelor cu zgomot redus pentru asamblarea șinei. Ca urmare, se va observa doar mișcarea perdelelor și nimic mai mult. Datorită compatibilităţii cu mai multe tipuri de control, unitatea Glydea® Ultra poate fi integrată în aproape orice proiect. În același timp, Glydea® Ultra este un motor puternic care poate pune în mișcare perdele cu greutatea de până la 60 kg, cu o lungime a șinei de până la 12 m, cu o deschidere unidirecţională sau scenică.

##### Glydea® Ultra 35/60 WT

Motorizările sunt controlate prin intermediul comutatoarelor cablate (230V)

##### Glydea® Ultra 35/60 RTS (433 MHz)

Posibilitatea de a utiliza comutatoare radio sau întrerupătoare cu protocol RTS şi integrarea în sistemele de casă inteligentă Connexoon® şi TaHoma®.

Funcții

- Acţionare ultra silenţioasă
- Deschidere, închidere, oprire dintr-un punct de control
- Butonul "My" (memorarea unei poziții preferate a perdelei pentru varianta RTS)
- Funcția Touch Motion care permite pornirea automată a transmisiei electrice atunci când perdeaua este mișcată cu mâna.
- Pornire și oprire lină

Modalităţi de control

- Telecomenzi
- Comutatoare cu montare pe perete
- Control prin aplicaţiile de mobil dedicate unităţilor de comandă Connexoon® sau TaHoma®.

Denumire produs | Cod
--- | ---
GLYDEA® ULTRA 35e WT | 1 003 153
GLYDEA® ULTRA 35e RTS | 1 003 154
GLYDEA® ULTRA 60e WT | 1 003 160
GLYDEA® ULTRA 60e RTS | 1 003 161

Seria Glydea Ultra®

Glydea® Ultra - numele motorului

35,60 - greutatea maximă a perdelei, în kg

RTS - Radio Technology Somfy (control radio)

#### Avantaje

Estetică

- Dezvoltare inovatoare Somfy: Designul patentat al capacului carcasei ascunde cablul de alimentare și protejează conectorii și modulele de comandă din interiorul unității.
- Datorită design-ului șinei și al suportului de tavan de tip pivotant, sunt necesare distanțe minime.

Versatilitate şi eficienţă

- O gamă largă de componente ale șinei: componente pentru asamblarea de perdele şi draperii de diferite tipuri.
- Somfy oferă accesorii pentru aplicații standard și cu greutate mare.
- Funcția Touch Motion care permite pornirea automată a acţionării electrice atunci când perdeaua este mișcată cu mâna.
- Funcția "My" pentru a aduce automat perdelele în poziția preferată, setată anterior.
- Viteză reglabilă: de la 12,5 cm/sec la 20 cm/sec.

Operare silențioasă şi fiabilitate

- Nivel scăzut de zgomot în timpul funcționării (<38 dB (A)), datorită designului modern al motorului și utilizării unei curele dințate.
- Pornire și oprire line.
- Dezvoltare inovatoare Somfy: Sistemul mecanic Lyrease, care oprește automat arborele transmisiei electrice atunci când se acționează manual perdeaua pentru a preveni deteriorarea materialului.
- Lipsa necesității de întreținere a unității electrice după instalarea și configurarea acesteia.

#### IRISMO® 45 WIREFREE RTS

Pentru perdele cu greutatea de până la 45 kg și lungimea maximă a șinelor de până la 10 m.

Irismo 45 Wirefree RTS este alimentat de o baterie reîncărcabilă și este ideal pentru spații în care nu este posibilă instalarea cablurilor de alimentare. Bateria oferă autonomie de până la 9 luni.

Funcționarea autonomă a bateriei este ideală în cazul în care cablurile de alimentare nu sunt disponibile.

- O încărcare a bateriei durează până la 9 luni de utilizare.
- Dispune de tehnologia RTS, control radio încorporat.
- Funcția Touch Motion care permite pornirea automată a transmisiei electrice atunci când perdeaua este mișcată cu mâna.
- Viteză ajustabilă.
- Soluție universală, wireless.
- Ajustarea automată a opririi în poziția finală.
- Instalarea pe șină Somfy.

Pentru a asambla o șină de perdea sau perdea cu o motorizare Irismo® 45 Wirefree RTS, sunt necesare:

- 1 motor Irismo® 45 WireFree RTS.
- 1 șină Somfy, de dimensiunea dorită.
- 1 dispozitiv de control.
- Suporturi de montare.

Dispozitive de control recomandate:

- Telecomandă Situo RTS (1 sau 5 canale).
- Comutatoare cu montare pe perete: Smoove.
- Control prin aplicația pentru mobil, pentru integrarea în unităţile de comandă Connexoon® sau TaHoma®.

#### AVANTAJE

Controlul mișcării

O simplă atingere, iar perdelele sunt deschise automat datorită sistemului Touch Motion.

Start-stop lin

Deschiderea şi închiderea lină a perdelelor și draperiilor.

Programare

Puteți să reglați și să programați mai multe poziții intermediare ale perdelelor, pentru confort zilnic.

Două culori

Alb și bej, potrivite pentru toate tipurile de interior.

Operare silențioasă

Nivel scăzut de zgomot în timpul funcționării (<39 dB (A)).

Irismo® WF baterie reîncărcabilă

- Brevet Somfy
- Încărcare rapidă de 2,5 ore
- Încărcarea este posibilă atât în motor, cât și separat

Încărcător Irismo® WF

- Culoare alba
- Indicator luminos de încărcare
- Cablu de 2 m

Denumire produs | Cod
--- | ---
Irismo® 45 WireFree RTS | 1 002 353
Încărcător Irismo® WF | 1 003 184

Irismo® 45 WireFree RTS

Irismo® - numele motorului

45- greutatea maximă a perdelei, în kg

RTS - Radio Technology Somfy (control radio)

WireFree - varianta cu baterie, fără fir

#### MOVELITE™

Motorizare pentru perdele clasice, cu greutatea de până la 35 kg și lungimea șinei de până la 10 m, cu deschidere unidirecţională sau scenică.

Movelite™ oferă două opțiuni de control, cu toate funcțiile necesare unui motor modern pentru perdea. Dimensiunile compacte și nivelurile scăzute de zgomot din timpul funcționării garantează o integrare facilă.

##### Movelite™ 35 WT

Motorizările sunt controlate prin intermediul comutatoarelor cablate (230V).

##### Movelite™ 35 RTS

Posibilitatea de a utiliza comutatoare radio sau întrerupătoare cu protocol RTS şi integrarea în sistemle de casă inteligentă Connexoon şi TaHoma.

Funcții

- Deschidere, închidere, oprire dintr-un punct de control.
- Butonul "My" (memorarea unei poziții preferate a echipamentului).
- Funcția Touch Motion care permite pornirea automată a transmisiei electrice atunci când perdeaua este mișcată cu mâna.

Modalităţi de control

- Telecomenzi
- Comutatoare cu montare pe perete.
- Control prin aplicaţiile de mobil dedicate unităţilor de comandă Connexoon® sau TaHoma®.

Denumire produs | Cod
--- | ---
MOVELITE™ 35 WT | 1 240 237
MOVELITE™ 35 RTS | 1 240 239

Seria Movelite ™

Movelite ™ - numele motorului

35 - greutatea maximă a perdelei, în kg

WT - Wired Technology (control cablat)

RTS - Radio Technology Somfy (control radio)

#### MOVELITE ™ WireFree RTS

Este un motor cu baterie încorporată pentru şine motorizate destinate perdelelor clasice cu o greutate de până la 35 kg pe o şină dreaptă de până la 6 m, cu deschidere unidirecţională sau scenică.

Movelite™ WireFree RTS este alimentat de bateria reîncărcabilă și este ideal pentru spații în care nu este posibilă instalarea cablurilor de alimentare. Baterie oferă autonomie de până la 6 luni.

Dimensiunile compacte ale motorului și nivelul scăzut de zgomot asigură o integrare discretă în spaţiile de interior. Motorul este echipat cu tehnologia radio RTS şi se poate acţiona folosind telecomenzi radio sau prin intermediul unităţilor de comandă pentru casa inteligentă.

##### Movelite™ WireFree 35 RTS

Funcții

- Deschidere, închidere, oprire dintr-un punct de control
- Butonul "My" (memorarea unei poziții preferate a echipamentului)
- Funcția Touch Motion care permite pornirea automată a transmisiei electrice atunci când perdeaua este mișcată cu mâna.
- Detectarea automată a capetelor de cursă

Modalităţi de control

- Telecomenzi
- Comutatoare cu montare pe perete
- Control prin aplicaţiile de mobil dedicate unităţilor de comandă Connexoon® sau TaHoma®.

Denumire produs | cod
--- | ---
MOVELITE ™ 35 WireFree RTS | 1 240 365
Baterie Li-ion reîncărcabilă | 9 025 268
Încărcător Movelite Wirefree RTS | 9 025 269

Seria Movelite™

Movelite ™ - denumire motor

35 - greutatea maximă a perdelei, în kg

RTS - Radio Technology Somfy

WireFree - varianta cu baterie, fără fir

# PREŢURI RECOMANDATE

Descoperă prețurile de vânzare recomandate pentru soluţiile de automatizare Somfy pentru perdele şi draperii: motoare, şine, sisteme de control.

Vezi lista
ÎNAPOI LA LISTA DE PRODUSE

## Informaţii comparative
pentru tipurile de motorizare

CARACTERISTICI/ MODEL | Glydea® Ultra 35/60 WT | Glydea® Ultra 35/60 RTS | Irismo® 45 WF RTS | Movelite™ 35 WT | Movelite™ 35 RTS | MOVELITE® 35 WF RTS
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cod produs | 1003153/1003160 | 1003154/1003161 | 1002353 | 1003173 | 1003175 | 1240365
Greutatea maximă a materialului pe o şină dreaptă de până la 10m | 35/60 kg | 35/60 kg | 45 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg
Lungimea maximă a șinelor | 10/12 м | 10/12 м | 10 м | 10 м | 10 м | 6 м
Nivel de zgomot | până la 38 dB (A) | până la 38 dB (A) | până la 39 dB (A) | 40.6 dB (A) | 40.6 dB (A) | până la 41 dB (A)
Modul RTS | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔
Pornire lină | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | -
Stop lin | - | ✔ | ✔ | - | - | -
Poziția intermediară "My" | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔
Funcţia "Touch Motion" care permite activarea automată a perdelei atunci când o mișcaţi | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔
Mod zgomot redus "Mod silențios" | ✔ | ✔ | - | - | - | -
Detectarea automată a capetelor de cursă | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Montaj în partea superioară a șinei | ✔ | ✔ | - | - | - | -
Capete de cursă reglabile | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔
Controlul vitezei | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | -
Autonomia bateriei | - | - | 9 luni | - | - | 6 luni
Compatibilitatea cu tipuri de șine | Şină dreaptă / Şină curbată | Şină dreaptă / Şină curbată | Şină dreaptă / Şină curbată 90° | Şină dreaptă / Şină curbată | Şină dreaptă / Şină curbată | Şină dreaptă

#### SISTEME DE CONTROL

Comutatoare și telecomenzi potrivite pentru fiecare cameră.

#### CONNEXOON

Unitatea de comandă pentru controlul perdelelor şi draperiilor.

#### TAHOMA

Unitatea de comandă smart home pentru întreaga locuinţă.